### Shtojca 10

[ *Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor*]

###  SPECIFIKIMET TEKNIKE

**Blerje mjete transporti 3 (tre) copë me këto të dhëna:**

1. **Automjet (autoveturë) Sasia 1 copë**

**Kërkesa teknike**

Prodhim i vitit min 2014 (me zero km)

Motorri cilindrata (cc) Jo më shumë se 1200 cc

Numri i pistonave 4 (katër)

Fuqia “N” (kw) Jo më pak se 75 kw

Kutia e marsheve Manuale

Shpejtësia maksimale “V” (km/orë) Jo më e vogël se 190 km/h

Sistemi i drejtimit Hidraulik ose Elektro – Mekanik

Sistemi i tërheqjes Aktive para

**Përmasat:**

Gjatësia “L” (mm) Min. 4600 mm – Max. 4950 mm

Gjeresia me pasqyra të hapura “B” (mm) Min. 2000 mm - Max. 2100 mm

Lartësia “H” (mm) me derë bagazhi hapur Min. 1600 mm - Max. 1800 mm

Distanca midis akseve “A” (mm) Min. 2600 mm - Max. 2800 mm

Lartësia nga toka Jo më pak se 135 mm

Numri i dyerve 4 (katër)

Numri i vendeve 4+1

Volumi minimal në pjesën e ngrakesës Jo më pak se 500 L

Gomat Min. R16

**Konsumi**

Lloji i karburantitBenzinë

Kategoria ambjentale Jo më pak se Euro 5

Konsumi urban (Qytet) Jo më shumë se 6.5 l/100 km

Konsumi exta urban (Jashtë Qytetit) Jo më shumë se 4.5 l/100 km

Konsumi i kombinuar Jo më shumë se 5.5 l/100 km

Emisioni i CO2 Jo më shumë se 120 gr/km

**Pamja e jashtme:**

Boja/Ngjyra: E bardhë

Dorezat e dyerve pasqyra të jashtme me ngjyrën e karrocerisë

Disqe çeliku me gjithë kapak

Drita të para halogjene

**Pjesa e brendshme:**

Dritare me komandim elektrik

Tapiceria me tekstil

Ajri i kondicionuar

Pasqyra me komandim elektronik

Shtrojet e këmbeve gome

Radio me CDMp3

**Siguria:**

Mbyllje qëndrore e dyerve me kontroll në distancë

ESP / ABS (sistemi kundër bllokimit të frenave)

Kit për riparimin e gomes

Trekëndësh i levizshëm i rrezikut

Kutia e ndihmës së shpejtë

***Garancia jo me pak se 2 (dy) vjet pa limit kilometrash***

1. **Automjet (autoveturë) Sasia 1 copë**

**Kërkesa teknike**

Prodhim i vitit min 2015 (me zero km)

Motorri cilindrata (cc) Jo më shumë se 1000 cc

Numri i pistonave 3 (tre)

Fuqia “N” (kw) Jo më pak se 40 kë

Kutia e marsheve Manuale

Shpejtësia maksimale “V” (km/orë) Jo më e vogël se 145 km/h

Sistemi i drejtimit Hidraulik ose Elektro – Mekanik

Sistemi i tërheqjes Aktive para

**Përmasat:**

Gjatësia “L” (mm) Min. 3500 mm – Max. 3850 mm

Gjeresia me pasqyra të hapura “B” (mm) Min. 1600 mm - Max. 1800 mm

Lartësia “H” (mm) me derë bagazhi hapur Min. 1450 mm - Max. 1600 mm

Distanca midis akseve “A” (mm) Min. 2400 mm - Max. 2500 mm

Lartësia nga toka Jo më pak se 140 mm

Numri i dyerve 5 (pesë)

Numri i vendeve 4+1

Volumi minimal në pjesën e ngrakesës Jo më pak se 150 L

Gomat Min. R14

**Konsumi**

Lloji i karburantit Benzinë

Kategoria ambjentale Jo më pak se Euro 5

Konsumi urban (Qytet) Jo më shumë se 6.0 l/100 km

Konsumi exta urban (Jashtë Qytetit) Jo më shumë se 4.5 l/100 km

Konsumi i kombinuar Jo më shumë se 5.0 l/100 km

Emisioni i CO2 Jo më shumë se 105 gr/km

**Pamja e jashtme:**

Boja/Ngjyra: e Bardhë

Dorezat e dyerve pasqyra të jashtme me ngjyrën e karrocerisë

Disqe çeliku me gjithë kapak

Drita të para halogjene

**Pjesa e brendshme:**

Dritare me komandim elektrik

Tapiceria me tekstil

Ajri i kondicionuar

Shtrojet e këmbeve gome

Radio me CDMp3

**Siguria:**

Mbyllje qëndrore e dyerve me kontroll në distancë

ESP / ABS (sistemi kundër bllokimit të frenave)

Kit për riparimin e gomes

Trekëndësh i levizshëm i rrezikut

Kutia e ndihmës së shpejtë

***Garancia jo me pak se 2 (dy) vjet pa limit kilometrash***

1. **Automjet për transport të përzier** **Sasia 1 copë**

**Kërkesa teknike**

Prodhim i vitit min 2015 (me zero km)

Motorri cilindrata (cc) Jo më shumë se 1000 cc

Numri i pistonave 3 (tre)

Fuqia “N” (kw) Jo më pak se 40 kë

Kutia e marsheve Manuale

Shpejtësia maksimale “V” (km/orë) Jo më e vogël se 145 km/h

Sistemi i drejtimit Hidraulik ose Elektro – Mekanik

Sistemi i tërheqjes Aktive para

**Përmasat:**

Gjatësia “L” (mm) Min. 3500 mm – Max. 3850 mm

Gjeresia me pasqyra të hapura “B” (mm) Min. 1600 mm - Max. 1800 mm

Lartësia “H” (mm) me derë bagazhi hapur Min. 1450 mm - Max. 1600 mm

Distanca midis akseve “A” (mm) Min. 2400 mm - Max. 2500 mm

Lartësia nga toka Jo më pak se 140 mm

Numri i dyerve 3 (tre)

Numri i vendeve 1+1

Volumi minimal në pjesën e ngrakesës Jo më pak se 950 L

Gomat Min. R14

**Konsumi**

Lloji i karburantit Benzinë

Kategoria ambjentale Jo më pak se Euro 5

Konsumi urban (Qytet) Jo më shumë se 6.0 l/100 km

Konsumi exta urban (Jashtë Qytetit) Jo më shumë se 4.5 l/100 km

Konsumi i kombinuar Jo më shumë se 5.0 l/100 km

Emisioni i CO2 Jo më shumë se 105 gr/km

**Pamja e jashtme:**

Boja/Ngjyra: e Bardhë

Dorezat e dyerve pasqyra të jashtme me ngjyrën e karrocerisë

Disqe çeliku me gjithë kapak

Drita të para halogjene

**Pjesa e brendshme:**

Dritare me komandim elektrik

Tapiceria me tekstil

Ajri i kondicionuar

Shtrojet e këmbeve gome

Radio me CDMp3

**Siguria:**

Mbyllje qëndrore e dyerve me kontroll në distancë

ESP / ABS (sistemi kundër bllokimit të frenave)

Kit për riparimin e gomes

Trekëndësh i levizshëm i rrezikut

Kutia e ndihmës së shpejtë

***Garancia jo me pak se 2 (dy) vjet pa limit kilometrash***